
3.1正式版在测试中发现个别网络环境下会遇到可以连通安全网络，但是DNS不能顺利解析的故障，导致不能顺利打开网页。

在这种情况下，您可以手工设定虚拟网卡的DNS: 目前可用的DNS有:
208.67.222.222  208.67.220.220  4.2.2.1 4.2.2.2  

winXP用户添加DNS步骤
1. 点击< 开始 >，找到< 设置 >，找到< 控制面板 >打开，里面有一项< 网络和网络链接 >点击打开，找到< TAP-Win32 Adapter V8 >右键点击打开
2. 在弹出窗口中找到< INTERNET 属性 >一项
3. 双击左键打开< INTERNET 属性 >
4. 选择< 使用DNS服务器 >,在< 首选DNS >选项中添加任意2个DNS服务器地址
5. 完成后点击< 确定 >按钮 
##############################

或者运行这个批处理:

netsh interface ip delete dns "本地连接2" addr=all
netsh interface ip add dns "本地连接2" addr=208.67.222.222
netsh interface ip add dns "本地连接2" addr=4.2.2.1
ipconfig /flushdns


注:这里"本地连接2"是虚拟网卡(TAP-Win32 Adapter V8)对应的网络连接名，根据环境不同有可能是 本地连接3 或者其他。

==============================

我们会在新的版本中修复这个问题