动网通使用说明

动网通应用最新的突破封锁研究成果，把被封锁的海外服务器与当前的动态网技术结合，在中国的网络封锁中打开了新的突破口。

双击动网通软件，选择手动输入代理服务器还是程序自动寻找海外服务器，程序将在程序的主窗口中列出代理以及加密节点，自动寻找的代理将测试速度，然后选出最快的服务器，自动打开IE，上到动态网主页，就可以开始浏览。使用动态网过程中，请保持动网通软件运行。使用结束时，选【文件->退出】菜单。

==========如何使用界面上的菜单==========

1. 【文件】
【打开动网通主页】：如果IE被关闭，可以选这一项重新打开IE。地址一般应该自动设为http://127.0.0.1:8580/loc/phome.php?v=3.0&l=804。如果设置使用随机端口，那么这个端口就将是随机的。
【退出】：退出程序。

2. 【工具】：
【设置】界面。这里的有关功能适应对安全性要求更高的情况，可以删除计算机上的上网痕迹。
【F2通道】：加密的HTTP通道，支持普通的代理服务器。
【F3通道】：采用SSL的加密通道，需要采用支持SSL的代理服务器支持。
【经典模式】：IE不会设置代理，请从动态网页面连接打开新页面。
【代理模式】：代理模式会给IE设置代理。
【使用随机本地端口提供加密代理】: 启用随机本地端口。
【程序退出时自动清除历史】: 选择此项动网通退出时自动清除历史。
【不使用IE】: 选择此项动网通启动时将不会设置IE代理，即使代理模式下也不会。
【程序启动时自动打开浏览器】: 选择此项动网通启动时自动打开浏览器。
【程序启动时手动设置服务器】: 选择此项动网通启动时会显示一个【设置代理服务器】的窗口。用户可自行设置代理服务器或者选择自动寻找，用户手动输入确定后，动网通将不自动寻找海外代理服务器，F3模式必须输入或者确定最后一次使用的支持SSL的代理服务器。
【程序退出时对IE动作】: 设置退出是如果启动IE对IE的动作。

3. 【帮助】：
【帮助文件】：显示这个帮助文件。
【调试信息】：显示调试信息，把这个文件发给我们可以帮助我们改进这个软件。

=============常见问题=============

1. 速度比正常的要慢。换【当前代理服务器】。

2.　IE打不开。自己打开浏览器，输入地址：【http://127.0.0.1:8580/loc/phome.php?v=3.0&l=804】。保险起见，可以查一下【端口】，看一看是不是8580。

3. 这个软件被封住了怎么办。采用别的软件替换使用。请尽量详细描述您的系统环境和网络环境。请到【动态网论坛】上发帖子留言，尽量将软件帮助中的【调试信息】上传。

4. 关于切换使用代理服务器。点击选择代理就是使用这个代理。

5. 代理列表建立。F3的代理需要支持SSL，可以将莲花代理的SSL代理导出使用；F2模式使用普通代理或者SSL代理。

6. 完全找不到代理与节点。检查防火墙设置。

7. 找到了代理但找不到节点。换代理。

================提示================

1. F2/F3模式可以自动搜索代理，但还是鼓励使用者多使用自己找寻到的代理，这有利于分散管道。

2. 出现页面错误都是因为所选用的代理不良造成的，请刷新几次，刷新如果解决不了就请更换代理。

3. 手动输入的代理暂时无法存档，这是基于安全理由，后续版本会考量加入。

4. 虽有多个代理存在但动网通还是一次使用一个，没有多重代理功能(其他软件可以实现，可以配合一起用)。

5. 无自动启动火狐(FireFox)的功能，必须手动并指定端口，后续版本会考量加入。

==============用户反馈==============

如有任何问题或意见，请到【动态网论坛】反馈。请尽量详细描述您的系统环境和上网环境，帮助中的【调试信息】，最好能有截图。

多谢您使用动网通软件。

动态网络技术公司版权所有(C)2002-2009